**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87472062**

ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»

ТР ТС 019/2011

**Костюм Виват-2 Премиум (тк.Смесовая,240) п/к, серый/черный/красный**

**Согласовано:**

Главный технолог: Ненадова И.А.

**Исполнители:**

Конструктор: Ключникова И.А.

Технолог: Онучина О.А., Заец Е.А.



Рис.1. Эскиз Костюм мужской Виват-2 Премиум, куртка.

Вид спереди и сзади.



Рис.2. Эскиз Костюм мужской Виват-2 Премиум, полукомбинезон.

Вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

|  |
| --- |
| **Обхват груди типовой фигуры, см** |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| **Рост типовой фигуры, см** |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

**Описание внешнего вида модели**

Костюм мужской летний Виват-2 Премиум предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

**Куртка** прямая, с центральной застёжкой на тесьму «Молния» и ветрозащитной планкой с перекантом, застегивающейся на кнопки: 1 шт. – в верхней и 1 шт. – нижней части. Низ куртки на поясе, с внутренней резинкой в области боковых швов.

*Полочки* на кокетках из отделочной ткани. На кокетках располагается горизонтальная светоотражающая полоса шириной 50 мм, под которую по нижнему срезу вставлен кант. На полочках располагаются нагрудные накладные карманы с двумя зональными делениями. Нагрудные карманы нижним срезом входят под горизонтальную светоотражающую полосу полочек шириной 50 мм. Большое зональное деление левого нагрудного кармана со складками для хранения рации и клапаном, застегивающимся на ленту-контакт. Клапан кармана под рацию входит в шов притачивания кокетки. ***Под клапаном расположена петля для крепления бейджа из репсовой ленты, также входящая в шов притачивания кокетки***. ***С изнаночной стороны полочки под левым нагрудным карманом настрочена этикетка ФИО.*** Нижние накладные карманы состоят из двух частей: нижняя с горизонтальным входом, верхняя с вертикальным входом. Нижняя часть кармана входит с трех сторон в боковой шов, борт и шов притачивания пояса. Верхняя часть кармана одной вертикальной стороной входит в борт, вторая вертикальная сторона настрочена на нижнюю часть кармана, нижней стороной также входит в шов притачивания пояса. Верх нижних накладных карманов обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Нижние накладные карманы с клапаном, торцевые стороны которого входят в боковой шов и борт, верхний срез входит под светоотражающую полосу.

***Тканевая этикетка-флажок «Факел» вставляется в нижний край левого нагрудного накладного кармана со стороны бокового шва.***

*Спинка* на кокетке и с отрезными бочками. На кокетку горизонтально настрочена светоотражающая полоса шириной 50 мм, под которую по нижнему срезу вставлен кант. Центральная часть спинки образует две вертикальные складки для свободы движения, фигурно застроченные в нижней части.

*Рукава* втачные трехшовные. Центральная часть рукава с горизонтальной светоотражающей полосой шириной 50 мм. Низ рукава со складкой и притачной манжетой, застегивающейся на кнопку и горизонтальной шлицей.

*Воротник* втачной, отложной. В горловину куртки вставлена основная этикетка и вешалка из основной ткани.

**Полукомбинезон** прямого силуэта с передней застежкой-гульфик на тесьму-молния и боковой (в правом шве) застежкой на три кнопки.

Передняя часть полукомбинезона с притачной грудкой, с поясом. На грудке полукомбинезона имеется накладной карман с малым накладным карманом. Малый накладной карман с тремя зональными делениями. Нагрудный карман с клапаном, застегивающимся на две ленты-контакт. На передних половинках имеются боковые накладные карманы с настрочными накладками. Вход в карман обработан обтачкой и дополнительно фиксируется закрепками. Задняя часть полукомбинезона с цельнокроеной спинкой. В области талии с изнаночной стороны располагается резинка для прилегания изделия по фигуре. На задней правой половинке располагается фигурный накладной карман. Под накладной карман входит карман для инструментов, входящий в боковой шов. На кармане для инструментов располагается малый накладной карман с двумя наклонными петлями.

Передние и задние половинки с горизонтальным резом в области голени. На нижних частях передних и задних половинок располагается светоотражающая полоса шириной 50 мм.

Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и помочной эластичной ленты.